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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ПОДСТАНЦИИ (КТП)
1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК


Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

	Наименование компании (ИНН):
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Телефон и Электронная почта:
	

	Наименование объекта / города:
	

	
Регион и точный адрес доставки:
	[image: ] Самовывоз (г. Екатеринбург)
[image: ] Доставка до объекта: 	

	Требуемый срок поставки (дата):
	

	Необходимость шеф-монтажа:
	[image: ] Да	[image: ] Нет

	Необходимость пусконаладочных работ (ПНР):
	
[image: ] Да	[image: ] Нет


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТАНЦИИ

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом

	Количество подстанций в заказе:
		шт.

	
Количество трансформаторов:
	[image: ] Однотрансформаторная (КТП)
[image: ] Двухтрансформаторная (2КТП)

	Схема подстанции:
	[image: ] Тупиковая	[image: ] Проходная

	

Конструкция корпуса:
	[image: ] В сэндвич-панелях (утепленная КТПСХ)
[image: ] В блочно-бетонном корпусе (БКТП)
[image: ] Металлическая (киосковая / мачтовая, сталь 2 мм)

	
Климатическое исполнение (ГОСТ):
	[image: ] У1 (от -45°C до +40°C)
[image: ] ХЛ1 (от -60°C до +40°C - северное исполнение)



	
Тип ввода ВН / вывода НН:
	Ввод ВН: [image: ] Кабель	[image: ] Воздух
Вывод НН: [image: ] Кабель	[image: ] Воздух


3. ПАРАМЕТРЫ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА


	
Мощность трансформатора, кВА:
	[image: ] 250	[image: ] 400	[image: ] 630	[image: ] 1000	[image: ] 1250
[image: ] 1600	[image: ] 2500	[image: ] Другая: 	кВА

	
Тип изоляции (охлаждения):
	[image: ] Масляный герметичный (ТМГ)
[image: ] Сухой с литой изоляцией (ТСЗ, ТСЗЛ)

	Номинальное напряжение ВН:
	[image: ] 6 кВ	[image: ] 10 кВ	[image: ] Друрое: 	кВ

	Номинальное напряжение НН:
	[image: ] 0,4 кВ	[image: ] Другое: 	кВ

	
Схема / группа соединения обмоток:
	[image: ] Д/Ун-11	[image: ] Y/Yн-0	[image: ] Z/Yн-11
[image: ] На усмотрение завода

	Материал обмоток:
	[image: ] Алюминий (стандарт)	[image: ] Медь (под заказ)


4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУВН - 6/10 кВ)


	

Тип коммутационных аппаратов ВН:
	[image: ] Выключатели нагрузки (ВНА) с предохранителями ПКТ
[image: ] Разъединители серии РВЗ
[image: ] Вакуумные выключатели (ВВ) с микропроцессорной защитой

	Защита от перенапряжений:
	[image: ] ОПН (Ограничители перенапряжения)	[image: ] Не требуется


5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН - 0,4 кВ)


	
Вводной аппарат НН:
	[image: ] Автоматический выключатель (выдвижной)
[image: ] Рубильник / разъединитель (РЕ19)

	
Учет электроэнергии:
	[image: ] На вводе (Счетчик Меркурий)	[image: ] Пофидерный учет
[image: ] АСКУЭ

	Компенсация реактивной мощности (УКРМ):
	[image: ] Требуется, мощность: 	квар
[image: ] Не требуется



Таблица отходящих линий (Фидеров) РУНН:

	
№
	
Тип аппарата (Автомат / Рубильник)
	Номинальный ток (А)
	Количество (шт)
	Примечание (Бренд)

	1
	Пример: Выключатель ВА 5735
	250 А
	3
	Стационарный

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

· Автоматическое внутреннее освещение и система обогрева отсеков КТП
· Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
· Комплектация защитными средствами (коврики, перчатки, штанги, указатели напряжения)
· Повышенные требования к антикоррозийному покрытию корпуса

Дополнительные технические комментарии / Пожелания к комплектации:

[image: ][image: ][image: ]
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